## Intertek Argentina ofrece una variedad de técnicas analíticas de múltiples elementos para satisfacer los requisitos geoquímicos de la comunidad de exploración.

Una serie de técnicas distintas de descomposición de muestras usadas en conjunto con varios acabados sofisticados de instrumentos garantiza que está disponible el método adecuado correcto con los límites de detección necesarios.

Descomposición de Muestras:

Una de las primeras consideraciones en la elección de un método de exploración es la técnica de descomposición que se empleará. Las técnicas de descomposición de muestras incluyen digestión de ácidos y fusiones tales como:

- Digestión con agua regia
- Digestiones de un solo ácido y múltiples ácidos
- Fusiones incluyendo fusiones de peróxido y borato

Instrumentación:

- Los instrumentos más comúnmente usados son ICPOES, ICPMS, AAS y XRF.
- ICPOES e ICPMS se usan ampliamente debido a sus convenientes capacidades simultáneas con múltiples elementos
- AAS se usa generalmente cuando se requiere trabajar con un solo elemento o una cantidad pequeña de elementos
- El polvo prensado XRF se usa rutinariamente para el análisis de oligoelementos en muestra de exploración mientras que la perla fundida XRF se aplica al análisis de elementos mayores

Otras opciones de Análisis Geoquímico de Minerales incluyen:

- Carbono y Azufre por Horno de Inducción - Infrarrojo
- Digestión Parcial, Geoquímica de Lixiviación Selectiva
- Análisis de Muestras Biogeoquímicas, Biota y Tejido Vegetal
- Geoquímica de Rocas Enteras
- Metales de Base
- Uranio
- Elementos de las Tierras Raras

## ¿Necesita ayuda o tiene alguna inquietud?

Llama a un especialista: +54 11 2040 0295
Envíenos una solicitud
Chatear en WhatsApp