## En Intertek realizamos análisis de calidad de combustible para búnker de acuerdo a ISO 8217 y cumplimiento con el Anexo VI del Acuerdo Marpol.

El combustible para búnker es analizado por los laboratorios de Intertek de acuerdo a las especificaciones ISO 8217, ayudando a la industria marítima a cumplir con el Anexo VI del Acuerdo Marpol, Directiva de Azufre de la UE, requisitos de la Sulphur Emission Control Area (ECA), y otras normas comerciales, legales y de calidad. Experiencia de Intertek en los servicios de combustibles para búnker ayudan a los clientes a proteger los costosos motores de los buques, reducir los tiempos de los riesgos y cumplir con las regulaciones ambientales.

Capacidades para el análisis de combustible para búnker de acuerdo a la ISO 8217:

- ISO 2719: Punto de inflamación, Pensky-Martens
- ISO 3679: Punto de inflamación
- ISO 3015: Punto de Nube
- ISO 3016: Punto de fluidez
- ISO 3104: Viscosidad cinemática
- ISO 3675: Densidad, Método del hidrómetro
- ISO 12185: Densidad, tubo oscilante
- ISO 3733: Determinación de agua
- ISO 4264: Índice de cetano
- ISO 6245: Contenido de cenizas
- ISO 8754: Contenido de azufre, FRX
- ISO 14596: Contenido de azufre, DRX
- ISO 103071: Sedimentos totales
- ISO 10307-2: Sedimentos totales
- ISO 10370: Residuos de carbono
- ISO 10478: aluminio y silicio en los aceites combustibles (ICP, AA)
- ISO 12156-1: Lubricidad (HFRR)
- ISO 12205: Estabilidad a la oxidación
- ISO 12937: Determinación de agua por Karl Fischer
- ISO 14597: Contenido de Vanadio y Níquel
- EN 14078: Éster metílico de ácidos grasos (FAME)
- EN 14214: Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) para motores diésel
- IP 470: Aluminio, silicio, vanadio, níquel, hierro, calcio, zinc y sodio en aceite combustible residual
- IP 500: Contenido de fósforo de los combustibles residuales por espectrometría ultravioleta
- IP 501: Aluminio, silicio, vanadio, níquel, hierro, sodio, calcio, zinc y fósforo en el aceite combustible residual
- IP 570: Ensayos H2S de combustibles para búnker (sulfuro de hidrógeno en aceites combustibles para búnker)
- ASTM D664-09: Número de ácido
- ASTM D6751/EN 14214: FAME (B100)

Intertek opera una de las principales redes independientes de laboratorios para el análisis de combustible y biocombustible refinado para la industria marítima en todo el mundo. Los laboratorios de Intertek realizan análisis y ensayos de acuerdo a normas internacionales de la industria, entre las que se incluyen la ISO, IP, EN y ASTM.
Nuestros servicios de análisis de combustible incluyen:

- Análisis de Combustible para Búnker
- Análisis de Fuelóleo y Búnkers
- Análisis de Productos Petrolíferos y Químicos
- Análisis de Carbón y Coque

Nuestros servicios de inspección de carga incluyen:

- Inspecciones de Cantidad
- Control de Cantidad para Búnker
- Inspección de Cargamentos Petrolíferos
- Inspección de Cargamentos Químicos
- Inspección y Peritaje de Minerales

## ¿Necesita ayuda o tiene alguna inquietud?

Llama a un especialista: +54 11 2040 0295
Envíenos una solicitud
Chatear en WhatsApp