## Intertek Argentina analiza el 100% de los análisis requeridos por las normas internacionales (ASTM D6751 y EN 14214) en su propio laboratorio

Ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, los ensayos son realizados con un tiempo de respuesta ideal para su necesidad de conocer la calidad de su B100.

Esto es de fundamental importancia durante el proceso de fabricación para determinar posibles desviaciones en la trazabilidad de sus procesos.

Los analisis que el Laboratorio realiza son:

NORMA EN 14214

Test | Method
Corrected Flash Point, °C | EN ISO 3679 : 2015
Average Acid Number, mg KOH/g | EN 14104 : 2003
Kinematic Viscosity 40°C, mm2/s | EN ISO 3104 : 1996
Copper Strip Corrosión (3 hs - 50°C) | EN ISO 2160 : 2013
Sulfur Content, mg/kg | EN ISO 20846 : 2011
Derived Cetane Number | EN 15195 correlated to EN 5165 : 2014
Sulphated Ash Content, wt % | ISO 3987 : 2010
Water Content, mg/kg | EN ISO 12937 : 2013
Oxidation Stability 110° C, hours | EN 14112 : 2016
Methanol Content - Procedure B, wt % | EN 14110 : 2003
Monoglyceride Content, wt % | EN 14105 : 2011
Diglyceride Content, wt % | EN 14105 : 2011
Triglyceride Content, wt % | EN 14105 : 2011
Free Glycerol, wt % | EN 14105 : 2011
Total Glycerol, wt % | EN 14105 : 2011
Group I Metals (Na + K), mg/kg | EN 14538 : 2006
Group II Metals (Ca + Mg), mg/kg | EN 14538 : 2006
Phosphorus Content, mg/kg | EN 14107 : 2003
Cold Filter Plugging Point, °C | EN 116 : 2015
Iodine Value, g Iodine/100g | EN 16300 : 2012
Total Contamination, mg/kg | EN 12662 : 2014
Density 15° C, kg/m3 | EN ISO 12185 : 2004
FAME Contents, wt % | EN 14103 : 2011
Linolenic Acid Methyl Ester, wt % | EN 14103 : 2011
Polyunsaturate Methyl Ester, wt % | EN 14103 : 2011

ASTM D 6751

Test | Method
Corrected Flash Point, °C - Procedure C | ASTM D 93 : 2016 a
Acid Number, mg KOH/g | ASTM D 664 : 2011 a
Kinematic Viscosity 40°C, mm2/s | ASTM D 445 : 2017 a
Copper Strip Corrosión | ASTM D 130 : 2012 (acreditado)
Sulfur, ppm | ASTM D 5453 : 2016e1
Sulphated Ash, wt % | ASTM D 874 : 2013a
Carbon Residue, wt % | ASTM D 4530 : 2015
Water and Sediment, % vol | ASTM D 2709 : 2016
Oxidation Stability, hours | EN 15751 : 2014
Methanol Content - procedure B, wt % | EN 14110 : 2003
Free Glycerol, wt % | ASTM D 6584 : 2013e1
Total Glycerol, % (m/m) | ASTM D 6584 : 2013e1
Group I Metals (Na + K), mg/kg | EN 14538 : 2006
Group II Metals (Ca + Mg), mg/kg | EN 14538 : 2006
Phosphorus Content, wt % | ASTM D 4951 : 2014
Cloud Point, °C | ASTM D 2500 : 2016b
Cold Soak Filterability, seg | ASTM D 7501:2012a
Destilation | ASTM D 1160 : 2015

Ensayos acreditados (Por fuera del esquema D6751)

Test | Method
Density, Relative Density and API Gravity of Liquids | ASTM D 4052: 2016
Cold Filter Plugging Point | ASTM D 6371 : 2017

Estos serviciós de testeo de calidad, se complementan con todos nuestros servioc. En Intertek, le ofrecemos un servicio integral, hecho a su medida.

## ¿Necesita ayuda o tiene alguna inquietud?

Llama a un especialista: +54 11 2040 0295
Envíenos una solicitud
Chatear en WhatsApp