## Intertek Argentina, Uruguay y Paraguay responde de manera rápida y efectiva para entregar resultados en el tiempo requerido

El Gas Oil es un hidrocarburo líquido de densidad sobre 832 kg/m³ (0,832 g/cm³), compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado principalmente como combustible en calefacción y en motores Diesel.

Su poder calorífico inferior es de 35,86 MJ/l (43,1 MJ/kg) que depende de su composición comercial.

ITEM | METHOD
DENSITY 15°C, G/ML | ASTM D 1298 / D 4052
FLASH POINT, °C | ASTM D 93
POUR POINT, °C | ASTM D 97
COPER CORROTION (3HRS @ 50°C) | ASTM D 130
CARBON CONRADSON (10% DIST), %W | ASTM D 4530
WATER CONTENT, WT % | ASTM D 6304 / EN ISO 12937
ASHES, PPM | ASTM D 482
WATER AND SEDIMENT, % VOL | ASTM D 2709
NEUTRALIZATION NUMBER, MG KOH/G | ASTM D 974
CONTAMINATION, 5UM, MG/L | ASTM D 6217
CONTAMINATION, 0,8UM, MG/L | ASTM D 6217
SODIUM + POTASIUM, mg/Kg | AA
VANADIUM, mg/kg | AA
LEAD,mg/kg | AA
VANADIUM + LEAD, mg/kg | AA
ZINC, mg/kg | AA
VANADIUM+ZINC+LEAD+NIKEL, mg/kg | AA
CALCIUM, mg/kg | AA
NICKEL, mg/kg | AA
SULPHUR CONTENT, % WT | ASTM D 4294
COLOR ASTM | ASTM D 1500
DISTILATION 10%, °C | ASTM D 86
DISTILATION 50%, °C | ASTM D 86
DISTILLATION 90%, °C | ASTM D 86
OXIDATION STABILITY mg/100ml | ASTM D 2274
SEDIMENTS BY EXTRACTION, % WT | ASTM D 473
VISCOSITY, CST | ASTM D 445
PCI, KCAL/KG | ASTM D 4868
CETANE INDEX | ASTM D 976
AROMATICS, % VOL | ASTM D 1319

Para cotizaciones o pedidos de análisis, por favor contactarse aqui.

## ¿Necesita ayuda o tiene alguna inquietud?

Llama a un especialista: +54 11 2040 0295
Envíenos una solicitud
Chatear en WhatsApp