## Intertek Argentina, a través de su reconocido laboratorio ubicado en la ciudad Rosario, le brinda soluciones para estos productos.

Estos productos derivados de la Caña de Azúcar o de Maíz, utilizados mundialmente para la mezcla con Naftas y asi cuidar el medioambiente, requiere de un testo especializado y profesional de calidad por parte de un laboratorio con reconocida trayectoria, como con el que cuenta Intertek Argentina, debido a las características especiales del producto.

Los análisis realizados en nuestro laboratorio son:

Density @ 20C | ASTM D4052
Ethanol plus C3-C5 alcohols, %vol | ASTM D5501
Higher Alcohols C3-C5, %vol | ASTM D5501
Methanol, gr/hl | ASTM D5501
Water, ,%vol | ASTM E203
Copper, mg/kg | ASTM D1688A Mod
Total Acidity as Acetic Acid, gr/hl | ASTM D1613
Suplphur, ppm | ASTM D5453
Sulphates, ppm | ASTM D7319 or D7328
Aspect | D4806
Electrical Conductivity, uS/m | D1125 or (IP586)
Existent Gum, mg/l | ASTM D381
Bitrex, ppm | USP
Color Apha | ASTM D1209
Tyndal test | ASTM D 1722-04
Hydrocarbons | ASTM D 1722-04
Chlorides | ASTM D 7319
Dry extract, gr/hl (residue on evaporation) | ASTM D 1353
Permanganate time test at 20°C, minutes | ASTM D 1363-06
Aspect | Internal
Odor | ASTM D 1296
Benzene | ASTM D5501
Furfural | ASTM D5501
Isopropanol content, gr/hl | ASTM D5501
Esters (as ethyl acetate) gr/hl | ASTM D5501
Aldhydes (as acetaldehyde) gr/hl | ASTM D5501

## ¿Necesita ayuda o tiene alguna inquietud?

Llama a un especialista: +54 11 2040 0295
Envíenos una solicitud
Chatear en WhatsApp