## Intertek Argentina, Uruguay y Paraguay puede resolver analisis de Fuel Oil en 24-48 Hrs

El Fuel Oil es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo en la destilación fraccionada. De aquí se obtiene entre un 30 y un 50% de esta sustancia. Es el combustible más pesado de los que se puede destilar a presión atmosférica.

El Fuel Oil se usa como combustible para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos.

Intertek Argentina, puede dar respuesta a los ensayos correspondientes de calidad en menos de 48 horas, en especial en estos ensayos:

ITEM | METODO
Water by distillation, %V/V | ASTM D 95-05 (2010)
Sulphur, % wt | ASTM D 4294-10
Ashes, % wt | ASTM D 482-12
Density 15°C, g/ml | ASTM D 5002-99 (2010)
Flash point, °C | ASTM D 93-12
Sodium, ppm | IP 470-05
Vanadium, ppm | IP 470-05
Higher Heating Value, kcal/kg | ASTM D 4868-10
Pour Point, °C | ASTM D 97-12
Asphaltenes, % wt | IP 143-04
Compatibility | ASTM D 4740-04
Ramsbottom Carbon Residue; % wt | ASTM D 189-10e1
Viscosity ay 50°C, SSF | ASTM D 2161-10
Sediments by Extraction, %wt | ASTM D 473

Para cotizaciones o envíos de muestras, favor contactarse aquí.

## ¿Necesita ayuda o tiene alguna inquietud?

Llama a un especialista: +54 11 2040 0295
Envíenos una solicitud
Chatear en WhatsApp